<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="10.7825" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.7825" y1="0" x2="10.7825" y2="18.7225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.7825" y1="18.7225" x2="0" y2="18.7225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="18.7225" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PAD1</text>
<text>PAD2</text>
<text>PAD3</text>
<text>PAD4</text>
<text>PAD5</text>
<text>PAD6</text>
<text>PAD7</text>
<text>PAD8</text>
<text>U$1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="temp_sensors">
<packages>
<package name="UMAX8">
<description>&lt;b&gt;micro MAX Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="temp_sensors" package="UMAX8" value="DS1825U"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
