<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="18.7325" y1="0" x2="18.7325" y2="10.7825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.7325" y1="10.7825" x2="0.01" y2="10.7825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.01" y1="10.7825" x2="0.01" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.01" y1="0" x2="18.7325" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PAD1</text>
<text>PAD2</text>
<text>PAD3</text>
<text>PAD4</text>
<text>PAD5</text>
<text>PAD6</text>
<text>PAD7</text>
<text>PAD8</text>
<text>U$1</text>
<wire x1="37.465" y1="0" x2="37.465" y2="10.7825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.465" y1="10.7825" x2="18.7425" y2="10.7825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.7425" y1="10.7825" x2="18.7425" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.7425" y1="0" x2="37.465" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PAD1</text>
<text>PAD2</text>
<text>PAD3</text>
<text>PAD4</text>
<text>PAD5</text>
<text>PAD6</text>
<text>PAD7</text>
<text>PAD8</text>
<text>U$1</text>
<wire x1="56.1975" y1="0" x2="56.1975" y2="10.7825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.1975" y1="10.7825" x2="37.475" y2="10.7825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.475" y1="10.7825" x2="37.475" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.475" y1="0" x2="56.1975" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PAD1</text>
<text>PAD2</text>
<text>PAD3</text>
<text>PAD4</text>
<text>PAD5</text>
<text>PAD6</text>
<text>PAD7</text>
<text>PAD8</text>
<text>U$1</text>
<wire x1="74.93" y1="0" x2="74.93" y2="10.7825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="10.7825" x2="56.2075" y2="10.7825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.2075" y1="10.7825" x2="56.2075" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.2075" y1="0" x2="74.93" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PAD1</text>
<text>PAD2</text>
<text>PAD3</text>
<text>PAD4</text>
<text>PAD5</text>
<text>PAD6</text>
<text>PAD7</text>
<text>PAD8</text>
<text>U$1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="temp_sensors">
<packages>
<package name="UMAX8">
<description>&lt;b&gt;micro MAX Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="temp_sensors" package="UMAX8" value="DS1825U"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="U$2" library="temp_sensors" package="UMAX8" value="DS1825U"/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="U$3" library="temp_sensors" package="UMAX8" value="DS1825U"/>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD19" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD20" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD21" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD22" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD23" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD24" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="U$4" library="temp_sensors" package="UMAX8" value="DS1825U"/>
<element name="PAD25" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD26" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD27" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD28" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD29" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD30" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD31" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="PAD32" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="PAD17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="PAD19" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="PAD20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="PAD24" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="PAD23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="PAD22" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="PAD21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="PAD25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="PAD26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="PAD27" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="PAD28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="PAD32" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$4" pad="7"/>
<contactref element="PAD31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="PAD30" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="PAD29" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
