<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;PCB Libraries Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
\</description>
<packages>
<package name="QFP50P1600X1600X160-100N">
<description>&lt;b&gt;PCB Libraries Package&lt;b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LM3S8938">
<pin name="ADC0" direction="in"/>
<pin name="ADC1" direction="in"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA" direction="pwr"/>
<pin name="ADC2" direction="in"/>
<pin name="ADC3" direction="in"/>
<pin name="LDO" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="PD0/CAN0RX"/>
<pin name="PD1/CAN0TX"/>
<pin name="PD2/U1RX"/>
<pin name="PD3/U1TX"/>
<pin name="ADC4" direction="in"/>
<pin name="ADC5" direction="in"/>
<pin name="ADC6" direction="in"/>
<pin name="ADC7" direction="in"/>
<pin name="CMOD0" direction="in"/>
<pin name="CMOD1" direction="in"/>
<pin name="ERBIAS" direction="in"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="GND4" direction="pwr"/>
<pin name="GND5" direction="pwr"/>
<pin name="GND6" direction="pwr"/>
<pin name="GND7" direction="pwr"/>
<pin name="GND8" direction="pwr"/>
<pin name="GND9" direction="pwr"/>
<pin name="GND10" direction="pwr"/>
<pin name="GND11" direction="pwr"/>
<pin name="GND12" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDPHY1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDPHY" direction="pwr"/>
<pin name="GNDPHY2" direction="pwr"/>
<pin name="HIB" direction="out"/>
<pin name="MDIO"/>
<pin name="OSC0" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="out"/>
<pin name="PA0/U0RX"/>
<pin name="PA1/U0TX"/>
<pin name="PA2/SSI0CLK"/>
<pin name="PA3/SSI0FSS"/>
<pin name="PA4/SSI0RX"/>
<pin name="PA5/SSI0TX"/>
<pin name="PA6/I2C1SCL"/>
<pin name="PA7/I2C1SDA"/>
<pin name="PB0/CCP0"/>
<pin name="PB1/CCP2"/>
<pin name="PB2/I2C0SCL"/>
<pin name="PB3/I2C0SDA"/>
<pin name="PB4/C0-"/>
<pin name="PB5/C1-"/>
<pin name="PB6/C0+/C0O"/>
<pin name="PB7/TRST"/>
<pin name="PC0/TCK/SWCLK"/>
<pin name="PC1/TMS/SWDIO"/>
<pin name="PC2/TDI"/>
<pin name="PC3/TDO/SWO"/>
<pin name="PC4/CCP5"/>
<pin name="PC5/C1+/C1O"/>
<pin name="PC6/C2+/C2O"/>
<pin name="PC7/C2-"/>
<pin name="PE0/CCP3"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="PE2/CCP4"/>
<pin name="PE3/CCP1"/>
<pin name="PF0"/>
<pin name="PF1"/>
<pin name="PF2/LED1"/>
<pin name="PF3/LED0"/>
<pin name="PG0/U2TX"/>
<pin name="PG1/U2RX"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="RXIN" direction="in"/>
<pin name="RXIP" direction="in"/>
<pin name="TXON" direction="out"/>
<pin name="TXOP" direction="out"/>
<pin name="VBAT" direction="pwr"/>
<pin name="VCCPHY" direction="pwr"/>
<pin name="VCCPHY1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCPHY2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD6" direction="pwr"/>
<pin name="VDD7" direction="pwr"/>
<pin name="VDD25_" direction="pwr"/>
<pin name="VDD25_1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD25_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD25_3" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA1" direction="pwr"/>
<pin name="WAKE" direction="in"/>
<pin name="XOSC0" direction="in"/>
<pin name="XOSC1" direction="out"/>
<pin name="XTALNPHY" direction="out"/>
<pin name="XTALNPHY1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM3S9U96">
<pin name="PE7"/>
<pin name="PE6"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="GNDA"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="LDO"/>
<pin name="VDD@0"/>
<pin name="GND@0"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PJ0"/>
<pin name="PH7"/>
<pin name="XTALPPHY"/>
<pin name="XTALNPHY"/>
<pin name="PG1"/>
<pin name="PG0"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PA0/U0RX"/>
<pin name="PA1/U0TX"/>
<pin name="PA2/SSI0CLK"/>
<pin name="PA3/SSI0FSS"/>
<pin name="PA4/SSI0RX"/>
<pin name="PA5/SSI0TX"/>
<pin name="ERBIAS"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PG7"/>
<pin name="RXIN"/>
<pin name="VDDC"/>
<pin name="PJ2"/>
<pin name="RXIP"/>
<pin name="PF5"/>
<pin name="PF4"/>
<pin name="TXOP"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="TXON"/>
<pin name="PF0"/>
<pin name="OSC0"/>
<pin name="OSC1"/>
<pin name="PJ3"/>
<pin name="VDD@3"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="PJ4"/>
<pin name="PJ5"/>
<pin name="PJ6"/>
<pin name="PJ7"/>
<pin name="VDD@4"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="MDIO"/>
<pin name="PF3"/>
<pin name="PF2"/>
<pin name="PF1"/>
<pin name="PH6"/>
<pin name="PH5"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="PB3/I2C0SDA"/>
<pin name="PB0/USB0ID"/>
<pin name="PB1/USB0VBUS"/>
<pin name="VDD@5"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="USB0DM"/>
<pin name="USB0DP"/>
<pin name="PB2/I2C0SCL"/>
<pin name="USB0RBIAS"/>
<pin name="PE0"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="PH4"/>
<pin name="PC3/TDO/SWO"/>
<pin name="PC2/TDI"/>
<pin name="PC1/TMS/SWDIO"/>
<pin name="PC0/TCK/SWCLK"/>
<pin name="VDD@6"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="PH3"/>
<pin name="PH2"/>
<pin name="PH1"/>
<pin name="PH0"/>
<pin name="PJ1"/>
<pin name="VDDC@1"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="VDD@7"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LM3S8938">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM3S8938"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP50P1600X1600X160-100N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC4" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC5" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC6" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC7" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="CMOD0" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="CMOD1" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="ERBIAS" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND10" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="GND11" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="GND12" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="GND8" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="GND9" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA1" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDPHY" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDPHY1" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDPHY2" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="HIB" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="LDO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MDIO" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0/U0RX" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1/U0TX" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2/SSI0CLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3/SSI0FSS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4/SSI0RX" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5/SSI0TX" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6/I2C1SCL" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7/I2C1SDA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0/CCP0" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1/CCP2" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2/I2C0SCL" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3/I2C0SDA" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4/C0-" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5/C1-" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6/C0+/C0O" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7/TRST" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0/TCK/SWCLK" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1/TMS/SWDIO" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2/TDI" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3/TDO/SWO" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4/CCP5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5/C1+/C1O" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6/C2+/C2O" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7/C2-" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0/CAN0RX" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1/CAN0TX" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2/U1RX" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3/U1TX" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0/CCP3" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2/CCP4" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3/CCP1" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PF2/LED1" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PF3/LED0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0/U2TX" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1/U2RX" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="RXIN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RXIP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="TXON" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="TXOP" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCPHY" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCPHY1" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCPHY2" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD25_" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD25_1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD25_2" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD25_3" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD5" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD6" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD7" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA1" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="WAKE" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="XOSC0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="XOSC1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALNPHY" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALNPHY1" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3S9U96">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM3S9U96"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP50P1600X1600X160-100N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="ERBIAS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LDO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MDIO" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0/U0RX" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1/U0TX" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2/SSI0CLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3/SSI0FSS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4/SSI0RX" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5/SSI0TX" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0/USB0ID" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1/USB0VBUS" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2/I2C0SCL" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3/I2C0SDA" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0/TCK/SWCLK" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1/TMS/SWDIO" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2/TDI" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3/TDO/SWO" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PF2" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PF3" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PF4" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PF5" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PH0" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="PH1" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="PH2" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="PH3" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="PH4" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PH5" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PH6" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PH7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ1" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ3" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ4" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ5" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ7" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="RXIN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RXIP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="TXON" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="TXOP" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="USB0DM" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="USB0DP" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="USB0RBIAS" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@5" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@6" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@7" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDC" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDC@1" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALNPHY" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALPPHY" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
