<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.16" y1="10.16" x2="96.825" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.825" y1="10.16" x2="96.825" y2="77.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="96.825" y1="77.46" x2="10.16" y2="77.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="77.46" x2="10.16" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<text>brmbora8/1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="2X20-BIG">
</package>
<package name="1X15">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="uln-udn">
<description>&lt;b&gt;Driver Arrays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ULN and UDN Series&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X13">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="adafruit" package="2X20-BIG" value=""/>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X15" value=""/>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X15" value=""/>
<element name="IC1" library="uln-udn" package="DIL16" value="ULN2003AN"/>
<element name="IC2" library="uln-udn" package="DIL16" value="ULN2003AN"/>
<element name="CN2" library="pinhead" package="2X13" value=""/>
<element name="CN3" library="pinhead" package="2X13" value=""/>
<element name="CN2_" library="pinhead" package="2X13" value=""/>
<element name="CN3_" library="pinhead" package="2X13" value=""/>
<element name="IC3" library="uln-udn" package="DIL16" value="ULN2003AN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP1" pad="38"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP1" pad="40"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="36"/>
<contactref element="JP1" pad="35"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP3" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="CN3" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="CN2" pad="3"/>
<contactref element="CN2" pad="11"/>
<contactref element="CN3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="CN3_">
<contactref element="CN3_" pad="1"/>
<contactref element="CN3_" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="CN2_" pad="3"/>
<contactref element="CN2_" pad="11"/>
<contactref element="CN3_" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="CN3" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="CN3" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="CN3" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="CN3" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="CN2" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="CN2" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="CN2" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="CN2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="CN3_" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="CN3_" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="CN3_" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="CN3_" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="CN2_" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="CN2_" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="CN2_" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="CN2_" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="4"/>
<contactref element="CN3_" pad="4"/>
<contactref element="CN3_" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
